|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Фактически** | **Метод испытания** |
| 1. Фракционный состав:   - 10% перегоняется при  температуре, °С  - 90% перегоняется при  температуре, °С | 177  333 | ГОСТ 2177 |
| 1. Температура застывания, °С, | -37 | ГОСТ 20287 |
| 1. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С | 41 | ГОСТ 6356 |
| 1. Предельная температура фильтруемости, °С | -24 | ГОСТ 33 |
| 1. Массовая доля серы, %, | 0,4 | ГОСТ Р 51947 |
| 1. Массовая доля механических примесей, % | Отсутствие | ГОСТ 6370 |
| 1. Массовая доля воды, % | Отсутствие | ГОСТ 2477 |
| 1. Плотность при 20°С, кг/м3 | 807,3 | ГОСТ 3900 |